**2020.gada 7.janvāra iepirkuma komisijas sēdē**

**sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem**

**par iepirkuma** **“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpu remonts”,**

**(identifikācijas Nr. AS OŪS 2019/26), nolikumu**

**1.jautājums:**

Tehniskās specifikācijas 2.pielikums, tāme Nr. 1. , 2. , 3. , 4.

**Griestu apdare, tai skaitā kāpņu laidu apakšā**

- pozīcijā ir norādīts apmetums, bet nav pēc tam norādīti špaktelēšanas darbi, šeit viņi jārēķina iekšā vai ir sajaukti špaktelēšanas darbi ar apmešanas darbiem?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Griestu apmešana ar ģipša apmetumu Knauf MP75 vai ekvivalentu | m2 | 77,12 |

**2.jautājums:**

**Sienu apdare**

* pozīcijā ir norādīts apmetums, bet nav pēc tam norādīti špaktelēšanas darbi, šeit viņi jārēķina iekšā vai ir sajaukti špaktelēšanas darbi ar apmešanas darbiem?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sienu apmešana ar ģipša apmetumu Knauf MP 75 vai ekvivalentu | m2 | 177,90 |

**Atbilde:**

Daudzdzīvokļu mājai Stacijas ielā 22, Olainē, kāpņutelpās paredzēts tikai ģipša apmetums, bez špaktelēšanas darbiem. Līdz ar to apmetuma uzklāšana jāveic kvalitatīvi.

**3.jautājums:**

**Tehniskās specifikācijas 1.pielikums, tāme Nr. 1.**

* pozīcijā ir norādīts “gruntēšana ar betonkontaktu”, pēc kā seko špaktelēšanas darbi, bet nav norādīti apmešanas darbi. Apmešanas darbi ir paredzēti vai nav? Vai šajā pozīcijā ir paredzēta tiefengrunts?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sienu un griestu gruntēšana ar Knauf Betonkontakt vai ekvivalentu materiālu. | m2 | 670,00 |

**Atbilde:**

Daudzdzīvokļu mājai Stacijas ielā 2, Olainē, nav nepieciešams veikt apmešanas darbus. Saskaņā ar iepirkuma nolikumu pretendents pēc saviem ieskatiem var piedāvāt ekvivalenta materiāla izmantošanu.

**4.jautājums:**

* pozīcijā nav norādīti durvju izmēri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Durvju nomaiņa PVC, aiļu apdare | gab. | 8,00 |

**Atbilde:**

Iepirkuma komisija precizē tehniskās specifikācijas 1.pielikumā norādīto informāciju - šajā pozīcijā paredzētie durvju izmēri ir standarta izmēri (988mm x 2080mm).

**5.jautājums:**

* pozīcijā  “epoksīda krāsošana” ir paredzēti čipši vai nav? Laipu izbūvē ir paredzēta pagaidu laipa vai kāda?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pakapienu krāsošana ar epoksīda pārklājumu un   laipu uzstadīšanu | m2 | 120,00 |

**Atbilde:**

Veicot pakāpienu krāsošanu ar epoksīda pārklājumu, čipšus nav paredzēts izmantot. Pretendentam darbu gaitā jāuzstāda pagaidu laipa.